Elektro-Fritteuse EF200 / 9LT 
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406285004 

- 1 x Standard-Becken
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- thermostatische Temperaturregelung, Überhitzungsschutz 
 
Hinweis:
Die Stand-alone-Kompakt-Fritteuse eignet sich für den Einsatz insbesondere in den Bereichen Fast Food und Verkehrsgastronomie (Flughäfen, Bahnhöfe, Handels- / Einkaufszentren usw.). Es können bis zu vier Geräte nebeneinander aufgestellt und miteinander verbunden werden.  Für jedes der zusätzlich verbundenen Geräte wird jeweils einmal eine Verbindungsleiste und das entsprechend zugehörige Support-Kit für Füße aus dem Sonderzubehör benötigt.  Mit dem Support-Kit für Füße kann die Standfestigkeit entweder mit 4 Füßen an den Ecken des Geräte-Verbunds oder mit 4 Füßen pro Verbund-Gerät sichergestellt werden. Bitte beachten Sie die zur Serie EVO 700 abweichende Gerätetiefe von 600 mm. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	200
Tiefe (außen):	755
Höhe (außen):	930

Breite (Korpus):	200
Tiefe (Korpus):	600
Höhe (Korpus):	750

EIGENSCHAFTEN
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	7,40 kW | 400 V | 3 N ph | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	90 bis 185 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	35 

SERIENZUBEHÖR
1 x Fettfilter, Edelstahl
1 x Fritteusenkorb, B x T x H in mm: 155 x 300 x 125
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
1 Fritteusenkorb, 6 x GN 2/1 Gas auf 6 oder 10 x GN 2/1 Gas
Edelstahl-Fettfilter
Gelochtes Fischblech für 9 l-Fritteuse, B x T x H in mm: 160 x 362 x 2
Gewebe-Fettfilter
Support-Kit für Füße, bei Kombination von drei (3) EF200 / 9LT
Support-Kit für Füße, bei Kombination von vier (4) EF200 / 9LT
Support-Kit für Füße, bei Kombination von zwei (2) EF200 / 9LT
Verbindungsleiste für EF200 / 9LT, 1x benötigt für je 2 Geräte im Verbund