Korb-Hebeeinheit LIFT7
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406206354 

- für GN 1-2 - Körbe
- Montagemöglichkeiten wahlweise rechts / links oder beidseitig, um bis zu vier einzelne Portionskörbe zu heben
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- 2 x Edelstahl-Korbaufhängung
- elektronische Steuerung je Heber
- LED-Leuchttasten
- programmierbare Kochzeiten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	200
Tiefe (außen):	716
Höhe (außen):	1068

Breite (Korpus):	200
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	32
Nettogewicht (kg):	30 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250