COOL-LINE Kühl-| Tiefkühl-Kombination KTK 34 INOX FRONT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4703400503 

- 2 x CHR-Volltür, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar
- mechanische Steuerung
- Kühlbereich: automatische Abtauung, Tiefkühlbereich: manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1850

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	292
Nettoinhalt (l):	200 + 92 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,78
Energieverbrauch/ annum:	284
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	oberes Kühlabteil: 0 bis 8 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
 	unteres Tiefkühlabteil: -26 bis -18 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverlackbeschichtet, grau, Chromstahltür 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	69
Nettogewicht (kg):	64 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, verzinkt
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
3 x Tragrost, bis zu 50 kg belastbar, B x T in mm: 494 x 401