Kombinationsvitrine Snacky Hot GE-72
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535591 

- zur Präsentation von warmen Speisen
- Panorama-Glasaufbau, eckig, EasyChange-Funktion (kundenseitig), Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- Heizplatte, Schwarzglas, kundenseitig angeordnet, B x T in mm: 665 x 600, Heizplatte, Schwarzglas, bedienseitig angeordnet, B x T in mm: 665 x 439, Schneidbrett, Polyhygien, schiebbar
- Wärmebrücke (oben je Etage), horizontal angeordnet
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	725
Tiefe (außen):	1170
Höhe (außen):	1430

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Messerabstreifer, unbeheizt, eingebaut im Ablagebord
Metall-Staubfilter ab 0,6 kW
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Preisschildhalterung, pro lfm
Schloss (1) für Schiebetüren
Schloss (2) für Flügeltüren
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162