Elektro-Rostgrill

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Elektro-Rostgrill mit 1 Heizzone, 6,0 kW, als Standgerät mit allseitig geschlossenem Unterbau 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Mehrzweckgrillrost aus emailliertem Gusseisen, zweiseitig verwendbar (Fleisch + Fisch / Gemüse), 
mit 2 Kunststoff-Haltegriffen, höhenverstellbar 
serienmäßig inklusive Fettschublade, 3-seitigem Spritzschutz aus Edelstahl, abnehmbar
1 Grillrost aus Gusseisen, B x T x H in mm: 330 x 535 x 45 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	ERG7 / 1H