Infrarot-Ceranherd

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Infrarot-Ceranherd mit 4 Zonen je 2,2 kW als Tischgerät 
Ceranfeld mit Doppelheizzonen 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
6 mm starkes Cerankochfeld in der einteilig tiefgezogenen Arbeitsfläche wasserdicht, hermetisch versiegelt 
Regelung über Energieregler je Doppelheizzone mit Restwärmeanzeige im Ceranfeld

Hinweis:
Das Modell ist ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet.
Das Kochen von Großmengen lässt sich damit jedoch nicht bewältigen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CH7 / 4HT