Kühlinsel ERIN EM 120 1250 SCHWARZ
Datenstand: 27.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4895001201250 

- verglaste Seitenteile
- LED-Beleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1306
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,12 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	21,6
Energieverbrauch/ annum:	7884
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	400
Nettogewicht (kg):	211 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich, Edelstahl, für ERIN EM 1250
Elektrische Abtauung, für ERIN 1250, nur für zentralgekühlte Modelle
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1250, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
LED-Etagenbeleuchtung (1) 4000° K, für ERIN EM 120 1250
Seitenteil (1), verglast, für Serie ERIN EM 120