Elektro-Fritteuse EF9 / 2VB-23L-U2FT-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392338 

- 2 x V-Becken, Infrarot-Heizelemente (außen liegend), indirekt beheizt
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Fettablauf
- Sicherheitsthermostat, thermostatische Temperaturregelung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	36,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	116
Nettogewicht (kg):	115 

SERIENZUBEHÖR
4 x Fritteusenkorb, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
2 Fritteusenkörbe, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
Fettablauf-Verlängerung, speziell für Sockelinstallation, B x Ø in mm: 400 x 30
Fettschützer, für 23 l-Fritteusen
Fettsieb für Fritteusen, Edelstahl
Fritteusenkorb, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 285 x 352 x 148
Hygienedeckel, für 23 l-Fritteusen (ohne Aussparung für Korbgriffe)
Kaltzonenfilterkorb, für 23 l-Fritteusen