Auftisch-Zutatenwanne AZ GN 2-1-E L KLD
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358505 

- für GN 1/1-150
- abnehmbarer Edelstahl-Klappdeckel
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Maschinenfach rechts
- Verdampfer, seitliche Kontaktberohrung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1450
Tiefe (außen):	450
Höhe (außen):	275

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 12 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0