Heiße Theke ENIXE EN450 Hot Combi , L 1875
Datenstand: 14.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48914501875100 

- für GN 1/1-100, GN 1/2-100  oder GN 1/3-100
- Modulsystem, kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- Wärmelampe (unter oberer Abdeckung), gesondert schaltbar
- Touch-Steuerung
- Easy Touch Control, Steuerung für Auslagefläche und Heizstrahler, Digitalanzeige, Lichttaste (Steuerungspanel)
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar 
 
Hinweis:
Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1875
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

Tiefe (innen):	900 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	7,66 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	20130 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	240
Nettogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplattenverbreiterung, für Serie ENIXE 1875
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie
Schiebescheiben, Plexiglas, für Serie ENIXE 1875
Schneidbrett, für Serie ENIXE
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40
Waagenhalter, für Serie ENIXE, B x T in mm: 600 x 400
Zwischenseitenteil, 40 mm, verspiegelt, ENIXE HOT