Elektro-Kippbratpfanne EK9 / 100L-CNS-MK-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392150 

- doppelwandiger Deckel
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- 1 x Edelstahl-DUOMAT-Tiegel, Befüllarmatur auf Deckplatte (frontseitig bedienbar)
- motorisierte Kippung
- Auslassöffnung zur Reinigung / Entleerung
- thermostatische Temperaturregelung 
 
Hinweis:
** Edelstahl-Duomat-Tiegel: Eine leitfähige, 10 mm starke Aluminiumfläche in Kombination mit einer Zusatzschicht aus äußerst robustem Chromnickel-Molybdänstahl 1.4401. Hierdurch wird die thermische Stabilität der gesamten Kochoberfläche verbessert. Dies erlaubt eine multifunktionale Nutzung für trockenes oder nasses Kochen / Braten. Der Aufbau dieser Duomat-Modelle bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	1000
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	100
Nettoinhalt (l):	73 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	17,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250