Gas-Lavasteingrill GLG6 / 350T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472113031 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Hochleistungsbrenner (zur Beheizung über Lavasteine), 2 x Griff pro Rost
- Fettlade in Schalterblende
- 1 x Edelstahlrost, höhenverstellbar
- Piezo-Zündung, Gasabzug mit Abzugsrost hinten 
 
Hinweis:
Werkseitig auf Erdgas eingestellt, Flüssiggas-Wechseldüsen liegen dem Gerät bei. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	350
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	6,90 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	28 

SERIENZUBEHÖR
1 x Spritzschutz, 3-seitig, abnehmbar 

SONDERZUBEHÖR
Grillrost für Fisch, für Lavastein-Grills der Serie SNACK 600
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600