Wandkühlregal ALASKA 071 SLIM ENERGY DR BLACK
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863511071 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- werkseitig kanalisierbar, anbaufähig
- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- Drehtüren, Wärmeschutzglas, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 635, Fronthöhe in mm: 635
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Vorkonfiguriertes Modell BLACK. Abweichende Konfigurationen bitte über die Basismodelle oder den Online-Konfigurator realisieren. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	710
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1950

Breite (innen):	640
Höhe (innen):	1165 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	246 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	115
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1152
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, plastifiziert, RAL 9005 (Tiefschwarz), Profile schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	193
Nettogewicht (kg):	159