COOL-LINE Freikühltheke TIBET 300
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506061300 

- Frontscheiben, kippbar, herausnehmbar
- Arbeitsplatte, CNS
- Schiebescheiben (bedienseitig)
- LED-Beleuchtung (unter der Kristallglas Zahlplatte, T in mm: 220), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3000
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	1215

Tiefe bei geöffneter Tür:	1090

Tiefe (innen):	520 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,54 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,00
Energieverbrauch/ annum:	2920 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	275
Nettogewicht (kg):	270