Konvektionsofen | Mikrowellenofen SPEED ´N´ HEAT 230 V
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	574100101 

- 1000 W Mikrowelle / 3000 W Konvektionsofen
- stapelbar (siehe Sonderzubehör)
- 1 x Tür, nach vorn kippbar, Offenstellung bei 86°, magnetischer Türkontaktschalter, ergonomischer Griff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (7,0 Zoll), multilingual, programmierbar, Vorheizfunktion, Quick-Startfunktion für ein Programm nach Wahl, HACCP-Kontrollfunktion, Ferndiagnose, Ethernet- / WLAN-Schnittstelle, USB-Schnittstelle, Cloud-Anbindung
- voreingestellte Programme, Programmspeicherplätze für Rezepte
- Garkammer zur Wartung / Reinigung leicht entnehmbar, spülmaschinentauglich 
 
Hinweis:
Bitte prüfen Sie vor einer Stapelung von Geräten deren endgültige Gesamthöhe in Bezug auf barrierefreien und gefahrlosen Zugang durch das Bedienungspersonal. Das Gerät muss mit einem FI-Schutzschalter Typ C oder D abgesichert und zusätzlich geerdet werden. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	467
Tiefe (außen):	609
Höhe (außen):	630

Tiefe bei geöffneter Tür:	946

Breite (innen):	310
Tiefe (innen):	320
Höhe (innen):	180 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	17,9 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,6 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	74
Nettogewicht (kg):	61 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlusskabel (CEE 7), Länge in mm: 200
1 x Garkammer, Teflon, antihaftbeschichtet, herausnehmbar, spülmaschinentauglich
1 x Kochplatte
1 x Schaufel, Aluminium 

SONDERZUBEHÖR
Backblech (2 Stk.), Teflon, gelocht, B x T x H in mm: 140 x 286 x 19
Backblech (2 Stk.), Teflon, gelocht, B x T x H in mm: 286 x 286 x 19
Backblech (2 Stk.), Teflon, glatt, B x T x H in mm: 140 x 286 x 19
Backblech (2 Stk.), Teflon, glatt, B x T x H in mm: 286 x 286 x 19
Füße (4 Stk.), für Serie SPEED ´N´ HEAT, höhenverstellbar, Ø x H in mm: 60 x 100 / 135
Grillplatte, gerillt, für Serie SPEED ´N´ HEAT
Innentürschutz, für Serie SPEED ´N´ HEAT, herausnehmbar und waschbar 
Ofenschutzmittel, für Serie SPEED ´N´ HEAT
Reinigungsmittel, für Serie SPEED ´N´ HEAT
Stapelkit, für Serie SPEED ´N´ HEAT
Teflon-Box, für Serie SPEED ´N´ HEAT