Impuls-Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1450 M2 Kopfteil
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454700147514502 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- kanalisierbar
- Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Kanalisierbar mit ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit T in mm: 850 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1450
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1475

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	1,68 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	39,54
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	299
Nettogewicht (kg):	290 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x Regalboden, T in mm: 250
1 x Regalboden, T in mm: 300
1 x Regalboden, T in mm: 350
PVC-Rammschutz, frontseitig 

SONDERZUBEHÖR
Etagenbeleuchtung, weiß, 1450-Kopfteil, LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie ONYX SV 700-1475
Kanalisierung-Kit, für Serie ONYX SV 700-1475
Nachtrollo, manuell 1450-Kopfteil, für Serie ONYX SV 700-1475
Rückenteil, geschlossen, 700-1475, für ONYX SV 700-1475 1450 Kopfteil
Rückenteil, innen verspiegelt, links, 700-1475, für ONYX SV 700-1475 1450 Kopfteil
Rückenteil, innen verspiegelt, rechts, 700-1475, für ONYX SV 700-1475 1450 Kopfteil
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX SV 700-1475