Neutralelement

Außenmaße:
Breite:	200 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	250 mm

Neutral-Tischelement in geschlossener Form, B in mm: 200
Frontblende entsprechend dem Design der thermischen Gerätelinie EVO 900 
2 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten

Hersteller:	NordCap
Typ:	AT9 / 200-GF-T