Glastürtiefkühlschrank TKU 980 G-LED
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435250001 

- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gesondert schaltbar
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 2 x Glas-Drehtür, selbstschließend, Rahmenheizung, Schloss, Metallgriff, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen, vertikal)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige  (in der Frontblende)
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1370
Tiefe (außen):	720
Höhe (außen):	2020

Breite (innen):	1250
Tiefe (innen):	570
Höhe (innen):	1331 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1149
Nettoinhalt (l):	930 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	14,25
Energieverbrauch/ annum:	8586
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-12 bis -24 °C bei 32 °C UT und 50 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Seitenteile: Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	263
Nettogewicht (kg):	258 

SERIENZUBEHÖR
10 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 615 x 445
2 x Füße, vorn, justierbar
4 x Rollen, hinten 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost für TKU 980 G-LED, weiß rilsaniert, B x T in mm: 620 x 460
Tragrosthalter, 4 Stück pro Rost erforderlich