MORETTI Elektro-Pizzaofen serieP P60E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493400319100 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Gehäuse-Überhitzungsschuss (max. 65 °C)
- Ofenklappe, nach unten abklappbar, Wärmeschutzglas, Sicherheits-Türöffnungssystem (heavy duty)
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Doppel-Halogenlampe, geschützt angeordnet
- Heizelemente (unterhalb des Bodens angeordnet), Thermoelement
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Steuerung für Start / Stopp, Timer, Licht
- 20 Programme, Economy-Energiesparfunktion
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar 
 
Hinweis:
Die obere Abdeckhaube und untere Grundplatte (Base) sind als thermisches Abschlusselement jeweils einmal erforderlich, unabhängig davon, ob Sie 1, 2 oder 3 Backkammern wählen. Lieferung ohne Abdeckhaube und Gärschrank (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	970
Tiefe (außen):	1312
Höhe (außen):	370

Breite (innen):	605
Tiefe (innen):	830
Höhe (innen):	180 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	7,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	4,00 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Türrahmen, Gerätegehäuse und Luftleitkanäle: Edelstahl (teils aluminisiert), einbrennlackiert, schwarz, Stahlblech-Seitenblenden 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	227
Nettogewicht (kg):	177 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube, für serieP P60E, einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Backblechtragschiene (2 Stk.), für serieP P60E, geeignet für Gärschrank und Untergestell
Grundplatte (Base), für serieP P60E, einmal zwingend erforderliches Montageelement bei 1, 2 oder 3 Backkammern
Gärschrank, für serieP P60E, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 10 x Backblech 600 x 400 mm, mit 4 Paar Backblechtragschienen (max. 5 Paar), 1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, bis 65 °C, B x T x H in mm: 970 x 1180 x 800, mit Rädern
Untergestell, für serieP P60E, für bis zu 1 Backkammer, für bis zu 12 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 6 Paar), B x T x H in mm: 970 x 1180 x 950, mit Rädern
Untergestell, für serieP P60E, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 10 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 5 Paar), B x T x H in mm: 970 x 1180 x 800, mit Rädern
Untergestell, für serieP P60E, für bis zu 3 Backkammern, für bis zu 6 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 3 Paar), B x T x H in mm: 970 x 1180 x 600, mit Rädern