COOL-LINE Tiefkühlschrank RNX 600 GL
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451600800 

- 1 x CHR-Volltür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	775
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	1900

Tiefe bei geöffneter Tür:	1452

Breite (innen):	625
Tiefe (innen):	528
Höhe (innen):	1647 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	600
Nettoinhalt (l):	384 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,07 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -18 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	112
Nettogewicht (kg):	99 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 425 x 412
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Transportrollen, hinten
6 x Verdampferrost, mit Aluminiumrahmen, feststehend, bis zu 25 kg belastbar, B x T in mm: 645 x 500