Panorama-Kühlvitrine SNELLE 360 Q
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45513503 

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Thermoverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1890

Tiefe bei geöffneter Tür:	1091

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,44 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1965
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, lackiert, grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	167
Nettogewicht (kg):	139