Tiefkühltruhe EL 61 CNS
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4124531613 

- für Tiefkühlkost
- CNS-Klappdeckel, geschäumt, Schloss (im Handgriff)
- Innenbeleuchtung (im Deckel, innen)
- mechanische Steuerung
- Digitalanzeige (außen), mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum)
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1700
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	861

Breite (Korpus):	1700
Tiefe (Korpus):	655
Höhe (Korpus):	845

Breite (innen):	1586 | 1386
Tiefe (innen):	536
Höhe (innen):	697 | 447 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	566
Nettoinhalt (l):	492 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,02
Energieverbrauch/ annum:	738
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	82
Nettogewicht (kg):	77 

SERIENZUBEHÖR
3 x Korb, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195 

SONDERZUBEHÖR
Korb für EL 35 bis 61, B x T x H in mm: 280 x 515 x 195
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt, inkl. Montageplatten