Induktionsherd IH7 / 4ZT
Datenstand: 10.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372021 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Glaskeramik-Arbeitsfläche, Stärke in mm: 6, einteilige Kochfläche, tiefgezogen, wasserdicht, hermetisch versiegelt, Topfdurchmesser mindestens 120 bis 280 mm
- 9-Takt-Schalter je Heizzone, Anzeige für Betrieb / Störung 
 
Hinweis:
Montage ist nur auf offenem Unterbau oder als Brückeninstallation möglich. Lieferung ohne Stecker und Kabel. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	726
Höhe (außen):	332

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	14,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	67
Nettogewicht (kg):	40 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar