Weinlagerschrank WINE BLACK
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	436600100 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- 1 x Glastür, Isolierglas, Türanschlag links
- LED-Innenbeleuchtung
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
Hinweis:
Der Frontrahmen ist auch in hellem oder dunklem Holz sowie im Farbton Silber verfügbar. Der Korpus kann gegen Aufpreis in einem RAL-Farbton lackiert werden. Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull wird ein spezielles Ventil ab Werk benötigt. Mit unterschiedlichen Innenausstattungen individualisierbar (Sonderzubehör). Je nach Zusammenstellung der Innenausstattung werden Regalhalter notwendig (Sonderzubehör). Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	820
Tiefe (außen):	756
Höhe (außen):	1966

Tiefe bei geöffneter Tür:	1546

Breite (innen):	685
Tiefe (innen):	555
Höhe (innen):	1400 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	600 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,56
Energieverbrauch/ annum:	203
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	ABS Kunststoff, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	150
Nettogewicht (kg):	135 

SERIENZUBEHÖR
3 x Regal, flach, zur Aufnahme von bis zu 65 Bordeaux-Flaschen
4 x Füße, justierbar
Schloss 

SONDERZUBEHÖR
Regal, flach, bis zu 65 Bordeaux-Flaschen
Schublade, Holz, bis zu 27 Bordeaux-Flaschen
Schublade, bis zu 14 Bordeaux-Flaschen, liegend
Stahlrohrgestell, bis zu 40 Bordeaux-Flaschen