Gas-Fritteuse

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Fritteuse in Gasausführung als Standgerät Ausstattung 1 Std.-Becken/28 kW/34 Ltr. dreiseitig geschlossener Schrankraum mit 2 Türen 1,5 mm starke Front-/ und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, Scotch-Brite Schliffbild umseitig abgerundete Kanten innen liegende Heizelemente Arbeitstemperatur von 105-185 °C thermostatisch regelbar Füllmengen: 34 Ltr.-Std.-Becken max: 34 Ltr. höhenverstellbare Füße (+50 mm). 2 Körbe (921609) in der Serienausstattung.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GF7 / 1B34L