Panorama-Kühl- | Tiefkühlvitrine CRISTAL TOWER 750 RV TB / TN BLACK
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4537014175013000 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis sowie Kuchen oder Konditoreiprodukten
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Zweifachverglasung, 4-seitig
- 1 x Glastür, selbstschließend, Edelstahl-Griff, durchgehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- 4 x LED-Lichtleiste, vertikal angeordnet, über App einstellbar
- elektronische Steuerung (unten in der Frontblende)
- Touch-Bedienfeld, Digitalanzeige, Temperatur- und Beleuchtungsregelung
- Umschaltfunktion zwischen Tief- / Kühlung für Speiseeis / Kuchen
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
- Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	750
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	2062

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	565
Nettoinhalt (l):	373 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,04 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	19,88
Energieverbrauch/ annum:	7256
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Speiseeis: -18 bis -15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
 	Konditoreiprodukte: 1 bis 10 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	RAL 9005 (Tiefschwarz), Edelstahlrahmen, Front-, Seiten- und Heckscheiben in Doppelverglasung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	306
Nettogewicht (kg):	288 

SONDERZUBEHÖR
Halterung für 12 Cupcakes, (35 x 35 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30
Halterung für 12 Cupcakes, (45 x 45 mm), B x T x H in mm: 420 x 140 x 30