COOL-LINE Eiswürfelbereiter SDE 18 W - The Cube
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41320201160 

- Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter
- außen Edelstahl 1.4509
- innen Innenbehälter aus Polyethylen mit patentierter AGION® Antibacteria-Beschichtung, in einem Stück tiefgezogen
- Hohlwürfelgröße B x T x H in mm ca: 35 x 29 x 36
- vollautomatische Produktionssteuerung
- integriertes Reinigungssystem
- abgerundeter Kantenschutz
- Sprühdüsen, Verdampferabdeckung und Pumpenschlauch mit patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- doppeltes Abtausystem 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	334
Tiefe (außen):	457
Höhe (außen):	552

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	170
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,40 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	28 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)