Umluft-Gewerbekühlschrank Frischebox GK 14T
Datenstand: 13.02.2025 - 23:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485500014 

- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- 1 x Volltür, selbstschließend, Dämpfungssystem, 14 x Türschließfach, vormontiertes Schließsystem, Fächer in Höhe erweiterbar und zusammenschaltbar, Türanschlag rechts
- elektronische Steuerung
- LED-Display, Außentür und Schließfächer per App steuerbar, Anschlüsse für SIM-Karte (Standard), Netzwerk-Direktkabel und WLAN-Router, Temperatur-Einstellungen einheitlich über alle Fächer, Tastatur und Tastaturschutz, lose mitgeliefert
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, Cu-Al-Verdampfer, beschichtet, an der Rückwand 
 
Hinweis:
Achtung: 15 Schloss-Steuerungen benötigt, da das Schloss in der Außentür immer mit hinzugerechnet wird. Beim gemeinsamen Einsatz mehrerer Geräte mit bis zu 100 Schlössern ist nur eine einzige Steuereinheit / Steuergerät notwendig. Die Geräte müssen dabei in unmittelbarer Nähe zueinander stehen (Verbindung per Direktkabel). Weitere Geräte können bis zum Erreichen von 100 zu steuernden Schlössern als Erweiterungsmodul ohne Steuereinheit (OS) bestellt werden. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	810
Tiefe (außen):	721
Höhe (außen):	2056

Breite (innen):	770
Tiefe (innen):	680
Höhe (innen):	1460 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Anschlusswert (Elektro):	0,26 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 19 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	241
Nettogewicht (kg):	250