Elektro-Bain-Marie EWB9 / 1B-GN2/1-T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392125 

- für GN 1/1 oder GN 2/1
- 1 x Becken, Nachtrollo
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Auflage für GN-Behälter
- Ablauf (über Überlaufrohr) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	250

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	4,40 kW | 400 V | 2N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	45 

SERIENZUBEHÖR
1 x Siebboden, gelocht   

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden für 800 mm-Elemente, für Bain-Maries, B x T x H in mm: 610 x 500 x 20
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
Wasserhahn für Wasserbad, für Bain-Maries, B x T x H in mm: 50 x 130 x 200, Edelstahl