Elektro-Rostgrill ERG7 / 2HT-HP
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372267 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- manuelle Wasserbefüllung, maximale Kapazität 4,5 l, Wasserabfluss mit Filter, Überlaufschutz 3/4 "
- Fettsammelbecken, Heizelemente zur Reinigung abklappbar, zur Reinigung entnehmbar, spülmaschinentauglich: 2-seitiger Spritzschutz, Deflektoren, Grillrost mit rückseitigem Spritzschutz und Abflussfilter
- 2 x Heizzone, jede Heizzone einzeln steuerbar, Alarmleuchte, automatischer "Overheat-Protection"-Modus, U-förmige Gitterroste als Heizelemente-Abdeckung (abnehmbar) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	348

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	7,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	75 

SONDERZUBEHÖR
Ablaufrohr für HP-Kontaktgrills, Edelstahl