Crushed-Ice-Bereiter SMI 80 W - Mojo
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413400081001 

- für Crushed-Ice-Produktion
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	529
Tiefe (außen):	629
Höhe (außen):	791

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	eigengekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	420
Anschlusswert (Elektro):	0,35 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	59
Nettogewicht (kg):	51 

SERIENZUBEHÖR
Ablaufschlauch 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Spezial, Teilentsalzung bis 13.400 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)