Teigformer

Außenmaße:
Breite:	665 mm
Tiefe:	660 mm
Höhe:	1420 mm

steckerfertiger MORETTI-Teigformer zum Teilen und Formen von runden Teiglingen 
ausgestattet mit 2 Hydraulik-Zylindern zum Pressen und einem zum Schneiden der Teiglinge 
Steuerung für die Konfiguration des Pressverfahrens, sowie der Öffnungen der Formkammer 
speichert bis zu 10 Formprogramme 
Säuberungsprogramm für das Teigmesser 
das Rollen des Teiges wird nach der automatischen Portionierung manuell mit einem Hebel durchgeführt 
serienmäßig mit 3 Blechen

Hersteller:	NordCap
Typ:	iR 260 - iLab