Kontaktkühlplatte KP-GN 1/1
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484255470 

- für GN 1/1
- Einbaugerät
- 4 x Befestigungslasche
- mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers
- elektronische Steuerung
- Maschinenfach unten 
 
Hinweis:
Nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte geeignet. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung nicht möglich! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	320
Tiefe (außen):	525
Höhe (außen):	399

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,14 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,16 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	35
Nettogewicht (kg):	27 

SONDERZUBEHÖR
Kondensatorschutz