Einbauwärmevitrine Flat Comfort E-112-45 Slide in
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535381 

- Einbaugerät
- Glasaufbau, eckig
- 1 x pro Auslage, hitzebeständig
- Heizplatte (am Boden), Wärmebrücke (Stützwärme)
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Piktogrammsteuerung
- inkl. 7 Programmen
- Wasserzufuhr über Festwasseranschluß
- Luftbefeuchtung durch Dampfgenerator 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	918
Höhe (außen):	1307

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,41 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 100
GN-Einhängerahmen, mit Lochung, T in mm: max 150
GN-Einhängerahmen, ohne Lochung, T in mm: max 150
GN-Windblech 1/1, mit Preisschildhalter, quer, B in mm: 325
GN-Windblech 1/1, quer, B in mm: 325
Trennsteg, für GN-Einhängerahmen 2/4, ohne Lochung