Elektro-Fritteuse

Außenmaße:
Breite:	200 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	900 mm

Temp.-Bereich:
:	90 bis 185 °C

Elektro-Fritteuse als kompaktes Standgerät 
mit 1 x direkt beheiztem Standard-Becken 9 l 
Unterbau mit 1 Tür, rechts angeschlagen 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidung aus Edelstahl
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Standard-Becken mit direkt beheizten, innen liegenden Heizelementen 
Arbeitstemperatur von 105 - 185 °C, thermostatisch regelbar, Überhitzungsschutz 
Füllmenge: min / max: 7 l / 9 l 
höhenverstellbare Füße (+50 mm) 
serienmäßig mit 1 Fritteusenkorb für 9 l Modelle, B x T x H in mm: 155 x 300 x 125 und Edelstahl-Fettfilter

Hinweis: 
Die Stand-alone-Kompakt-Fritteuse eignet sich für den Einsatz insbesondere in den Bereichen Fast Food und 
Verkehrsgastronomie (Flughäfen, Bahnhöfe, Handels- / Einkaufszentren usw.).

Es können bis zu vier Geräte nebeneinander aufgestellt und miteinander verbunden werden. 
Für jedes der zusätzlich verbundenen Geräte wird jeweils einmal eine Verbindungsleiste und das entsprechend 
zugehörige Support-Kit für Füße aus dem Sonderzubehör benötigt. 
Mit dem Support-Kit für Füße kann die Standfestigkeit entweder mit 4 Füßen an den Ecken des Geräte-
Verbunds oder mit 4 Füßen pro Verbund-Gerät sichergestellt werden. 

Bitte beachten Sie die zur Serie EVO 700 abweichende Gerätetiefe von 600 mm.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EF200 / 9LT

Sonderzubehör:
1 Fritteusenkorb, für 9 l Modelle, B x T x H in mm: 155 x 300 x 125
Edelstahl-Fettfilter
Verbindungsleiste für EF200 / 9LT
Gewebe-Fettfilter
Gelochtes Fischblech für 9 l Fritteuse
Support-Kit für Füße bei Kombination von zwei (2) EF200 / 9LT
Support-Kit für Füße bei Kombination von drei (3) EF200 / 9LT
Support-Kit für Füße bei Kombination von vier (4) EF200 / 9LT