Konvektionsofen / Mikrowellenofen

Außenmaße:
Breite:	490 mm
Tiefe:	671 mm
Höhe:	461 mm

Innenmaße:
Breite:	330 mm
Tiefe:	381 mm
Höhe:	267 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1017 mm
Bruttoinhalt:	34 l
Anschlusswert:	2900 W / 230 V

gewerblicher Konvektions- / Mikrowellenofen für den Einsatz in Convience Stores, Snack Bars, Coffee Shops,
Vereinsgaststätten, Schnellrestaurants, Kioske u.v.m. 
elektronische Bedienung und LCD-Anzeige 
1400 Watt Mikrowellenleistung mit 11 Mikrowellen-Leistungsstufen und 2700 Watt Konvektionsofenleistung
von 95 bis 250°C Ofentemperatur für schnelle und professionelle Kochergebnisse 
Zubereitungsdauer für Tiefgefrorenes sowie für frische Produkte beträgt im Normalfall 
zwischen 1,5 und 3,5 Minuten 
34 l Garraumvolumen, auch für CNS-Behälter geeignet 
bis zu 100 frei programmierbare Kochprogramme mit 4 einstellbaren Garfolgen für beste Ergebnisse unter
einem Programm 
USB-Anschluss zum Ein- und Auslesen der Daten, Menü-Management zur Speicherung und individueller
Vervielfältigung auf weitere Modelle (z.B. in Filialen oder gestapelt) 
10 benutzerfreundliche Tastenfelder 
Zeitvorgabefunktion bis zu 100 Minuten für maximale Flexibilität 
Digitalanzeige mit Restlaufanzeige 
Reset-Funktion nach Türöffnung 
Innen- und Außengehäuse aus CNS gefertigt 
robuste CNS-Tür mit Griff und 90° Plus-Öffnung 
stapelfähig 
ein Katalysatorwandler filtert Fett und Gerüche aus der Luft, mit integriertem Umlauf-Katalysator

Hinweis: 
Separater Stromkreis mit Absicherung 13 A K zwingend erforderlich!

Weitere Modelle auf Anfrage!

Hersteller:	NordCap
Typ:	JET 514V - VENTLESS High Speed

Sonderzubehör:
teflonbeschichtetes Tropfblech
Grillrost geriffelt
Ofeneinlage, beschichtet
*Ofenschaufel PA10, für Jet 514 / 519 und XPRESS IQ 2 MRX, B x T x H in mm: 508 x 302 x 64
Gitterrost
antihaftbeschichtetes Blech
antihaftbeschichtetes Blech
Pizzastein