Flockeneisbereiter SPR 120 L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41321200601 

- zur Flocken- | Brucheis-Produktion
- integrierter Vorratsbehälter
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	920
Tiefe (außen):	594
Höhe (außen):	867

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-134a
Kältemittel-Füllmenge (g):	440
Anschlusswert (Elektro):	0,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	15,20 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 40°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	78
Nettogewicht (kg):	69 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ablaufschlauch
1 x Anschlussschlauch
1 x Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Magnum, Teilentsalzung bis 9.500 l/bei 10° dH mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)
Umrüstkit SPR auf VE-Wasser, (demineralisiertes Wasser), auch für chemische oder biologische Anwendungen geeignet