Impuls-Verkaufsregal Green Caleo 80-161 RAL9005
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358860 

- flexibles Systemgerät zum Einsatz in Konzeptlösungen für den Einzelhandel, Betriebskantinen, Verkehrsgastronomie und Tankstellen
- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- CALEO Modulsystem, freistehende Aufstellung (Baukastenprinzip), anbaufähig
- Panorama-Isolierglasaufbau, schräg, Rückwand geschlossen, Isolierglas-Seitenteile
- drehzahlgeregelte Lüfter
- Schiebescheiben, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (1 x pro Etage, horizontal)
- Innenwanne, dicht verschweißt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach unten, Innenwannentasse zur Reinigung entnehmbar, gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Lamellenverdampfer, beschichtet, mit Umluft, hochklappbar 
 
Hinweis:
Mindestabstand zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	672
Höhe (außen):	1610

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,18 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,69
Energieverbrauch/ annum:	982
Energieeffizienzklasse:	A 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten matt pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 250
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 305
1 x Glas-Zwischenbord, höhenverstellbar, T in mm: 355
4 x Rollen
4 x Stellfüße