Panorama-Kühlvitrine Kühlturm Green KT-58-E R290 
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357475 

- kundenseitig offen, bedienseitig geschlossen, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (oben je Etage), horizontal geschützt angeordnet
- dicht verschweißte Innenwanne, verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Lamellenverdampfer, beschichtet 
 
Hinweis:
Zur Nutzung "Side-by-Side" mit der Serie HOT VARIO geeignet.  Auch in RAL 9005 auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	580
Tiefe (außen):	835
Höhe (außen):	2040

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	11,8
Energieverbrauch/ annum:	4307
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	290