Gasherd

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	300 mm

Gasherd als Tischgerät 
mit 2 x 3,0 kW + 2 x 3,6 kW Gasbrenner
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS 
Seiten- und Rückverkleidung aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen 
Brennerdurchmesser: je 60 mm, je Brenner ein separater Piezo-Zündmechanismus und Thermo-Sicherheitselement 
thermostatische Temperaturregelung bis 270 °C

Hersteller:	NordCap
Typ:	GH6 / 4FLT

Sonderzubehör:
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 700 mm Breite der Serie SNACK 600  (außer Fritteusen)