Heiße Theke PATMOS 2.0 TC 1250 HOT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4547041250 

- kanalisierbar
- Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtet
- Infrarot-Heizstrahler (unter der Zahlplatte (T in mm: 360) montiert, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Panoramafrontscheibe zur Reinigung hochklappbar, Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. Auch als Selbstbedienungs-, Backwaren- oder Kippscheiben-Variante auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	1195
Höhe (außen):	1145

Tiefe (innen):	743 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblende lackiert, RAL 9006 (Weißaluminium), ohne Seitenteile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Frontblende und Stoßleiste, Edelstahl, lackiert
3 x Infrarot-Wärmelampe 

SONDERZUBEHÖR
Rückschiebescheiben 1250
Seitenteil, Panoramascheibe, links, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT
Seitenteil, Panoramascheibe, rechts, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT
Seitenteil, innen verspiegelt, links, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT
Seitenteil, innen verspiegelt, rechts, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT
Steuerung, Serie Patmos 2.0 TC
Zwischenseitenteil, beidseitig verspiegelt, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT
Zwischenseitenteil, mit Glasscheibe, für Serie PATMOS 2.0 TC HOT