Gasherd

Außenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	250 mm

Gasherd als Tischgerät 
mit 4 x 6 kW und 2 x 10 kW starken Flower Flame Hochleistungsgasbrennern mit Pilotflamme 
Brennerdurchmesser: 6 kW?mit ?60 mm, 10 kW?mit ?100 mm, flexibel untereinander austauschbar 
2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CNS 1.4301
mit Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
IPX4 - spritzwassergeschützt 
Topfgitter aus CNS 1.4301, für Spülmaschinen geeignet 
Gas-Regelventile je Brenner 
Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen, Flüssiggasdüsen im Sonderzubehör erhältlich 

Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit
einem Anschlusswert ab 14 KW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten.

Hersteller:	NordCap
Typ:	GH9 / 6F-34-T

Sonderzubehör:
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 900

Grillplatte für Einzelbrenner, gerillt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, Herde Serie EVO900
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392011