Vakuumierer iSensor M
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	520000010 

- Busch Vakuum-Pumpe 16 m³/h
- elektronische Steuerung
- LC-Display, Bluetooth-Technologie, Sensor-Technologie, iVac-System, iSeal-System, Steuerung und Kontrolle per App möglich, automatische Geräte-Kalibrierung, automatisches Öffnungssystem
- inkl. 10 Programmen
- selbstreinigendes Öl-System 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	475
Tiefe (außen):	616
Höhe (außen):	438

Breite (innen):	412
Tiefe (innen):	453
Höhe (innen):	200 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,55 kW | 230 V | L+N | 50 Hz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	58
Nettogewicht (kg):	49 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar