Stopfer-Tiefkühlaggregat Tiefkühlaggregat NC-GL 3050
Datenstand: 01.08.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5351253050 

- zum Einbau in Tiefkühlzellen für den Temperaturbereich von -22 °C bis 0 °C
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- elektronische Steuerung (in der Frontblende), Digitalanzeige
- Temperaturregelung, Hauptschalter 
 
Hinweis:
Produktabbildung ähnlich. Anlieferung auf Palette mit Luftpolsterfolie umwickelt. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	650
Tiefe (außen):	973
Höhe (außen):	950

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	170 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 0 °C bei 38 °C UT und 60 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	79