Fleischreifeschrank FRS-FB 198-Z (Aufsatz-Element)
Datenstand: 22.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000840 

- zur Kühlung und Lagerung von Fleisch
- Rückwand geschlossen, geschlossene Seitenteile
- 2 x Drehtür, Isolierglas, Frontrahmen mit Heizung, ergonomischer Griff (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung, 5300 K (Kaltweiß)
- Innenraum, in Hygieneausführung, auslaufsicher
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll)
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1980
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	1300

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Einbaugerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	1,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten gebürstet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0