Wandkühlregal ONYX 937 M2
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454703000 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Wurstwaren und Molkereiprodukten
- anbaufähig
- Panorama-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, untere Blende abnehmbar (werkzeugbedingt), Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 80 einzuplanen. Frontblenden, Seitenteile und Innenverkleidung auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Auch als Modell mit Außentiefe von 850 mm auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar.  Bitte sprechen Sie uns an. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	997
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2000

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	460 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,80 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,27
Energieverbrauch/ annum:	4844
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	300
Nettogewicht (kg):	240 

SONDERZUBEHÖR
LED-Beleuchtung, für Serie ONYX, Farbton: Weiß, für 4 x Etage, für 937 (1x), 1875 (2x)
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 937
Panorama-Seitenwand für Serie ONYX
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 50, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 80, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 350 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit, für Serie ONYX
Zwischenseitenteil, Plexiglas, für Serie ONYX, H in mm: 2000