Gas-Bain-Marie GBM6 / 2/1T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472113030 

- für GN 1/1 oder GN 2/1
- 1 x Becken, tiefgezogen
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Piezo-Zündung, Gas-Regelventil, Gasabzug mit Abzugsrost hinten 
 
Hinweis:
Werkseitig auf Erdgas eingestellt, Flüssiggas-Wechseldüsen liegen dem Gerät bei. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	700
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	2,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	28
Nettogewicht (kg):	20 

SONDERZUBEHÖR
Deckel für GN-Becken 1/1, für Bain-Maries der Serie SNACK 600
Siebboden für GN-Becken 1/1, für Bain-Maries der Serie SNACK 600
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600