Frischwarentheke ELECTA EC100, L 3750, R290, M2
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48981003750101 

- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gewölbt, mit Hebemechanismus, hochklappbar, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- CRIOLED®-Beleuchtung (unter der Zahlplatte), T in mm: 160, gesondert schaltbar
- Stapelgrenze in mm: bis 170
- elektronische Steuerung
- Wow Touch Control, Digitalanzeige, Lichttaste (Steuerungspanel)
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Lieferung ohne Tauwasserschale (Sonderzubehör)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz, Energiesparlüfter 
 
Hinweis:
Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	1190
Höhe (außen):	1254

Tiefe (innen):	900 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	5441 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Frontblende kunststoffbeschichtet, D90 (Weiß), Sockelblende: Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	453
Nettogewicht (kg):	540 

SONDERZUBEHÖR
Abtauung, elektrisch, Serie ELECTA 3750
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ELECTA 3750
Kanalisierungskit, Serie ELECTA
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ELECTA 3750
Schneidbrett, Serie ELECTA
Seitenteil, 30mm, glatt, Serie ELECTA
Seitenteil, 70mm, abgesetzt, Serie ELECTA
Steckdose, 1 Phase, ab Werk
Stufenauslage, 1-stufig, Serie ELECTA 3750
Stufenauslage, 2-stufig, Serie ELECTA 3750
Waagenhalter, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, abnehmbar, Serie ELECTA
Warentrenner, hoch, fixiert, Serie ELECTA
Warentrenner, niedrig, abnehmbar, Serie ELECTA