Elektro-Rostgrill

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Elektro-Rostgrill mit 2 Heizzonen je 6,0 kW als Standgerät mit allseitig geschlossenem Unterbau 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
Mehrzweckgrillrost aus emailliertem Gusseisen, zweiseitig verwendbar (Fleisch + Fisch / Gemüse), 
mit 2 Kunststoff-Haltegriffen, höhenverstellbar  
serienmäßig inklusive Fettschublade, 3-seitigem Spritzschutz aus Edelstahl, abnehmbar sowie
2 Grillroste, B x T x H in mm: 330 x 535 x 45 
höhenverstellbare Füße (+50 mm)

Hersteller:	NordCap
Typ:	ERG7 / 2H