COOL-LINE Salatbar | Buffet DELIZIE M
Datenstand: 27.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4554648282 

- mit elektrischer Haubenbetätigung
- Innenwanne für GN-Behälter, Höhe in mm: 100 bis 150
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
Hinweis: 
GN-Behälter nicht im Lieferumfang enthalten 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1423
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	1480

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Pappelholz, rötlichbraun 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	115
Nettogewicht (kg):	90 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS
GN-Behälter 1/2 - 150, CNS
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS
GN-Behälter 2/3 - 100, CNS
GN-Behälter 2/3 - 150, CNS
Längssteg, T in mm: 530, für GN-Behälter, zur Unterteilung
kurze Tablettrutsche aus Holz, für Modell DELIZIE M, Pappelholz,Farbe rötlichbraun
lange Tablettrutsche aus Holz, für Modell DELIZIE M, Pappelholz,Farbe rötlichbraun